1. 裁判系统失灵

——保证车体不短路，裁判系统接头完好，滑环线不受损

1. 插头松脱

——距离每个插头10cm内，用轧带将电线固定好

1. 电源线断掉

——焊细线时（如滑环的莫孚龙线），向热缩管内灌胶后封装；焊粗线时，按照标准焊接标准

1. 信号线松脱

——信号线用轧带固定好，避免被拉扯或者被卷入机构中

1. 机器人不受控

——向主控板发送无条件重启信号，重启程序

1. 卡弹

——增加卡弹倒转机制（可以通过遥控器就行）

1. 超射速

——增加测试，保证压住射速

1. 机器人受冲击断电

——用绑带固定好电池；

1. [问题]

——[预防措施]