**英雄场间检修清单**

* **机械**

**云台**

* 吹灰（测速模块光电门）
* 检查外壳有无位移
* 检查相机保护盖有无碎裂

**底盘**

* 检查保险杠有无螺栓脱落（脱落用扎带绑）
* 检查拨弹轮涨紧套是否松动
* 补弹时务必使入口处的弹落到弹仓底板上
* **电路**

**云台**

* 接收机
* 相机USB线有无松动
* P轴滑环出电源线和CAN航空线接头是否松动
* P轴6020是否松动、损坏

**底盘**

* 检查电池电量
* 底盘滑环线有无脱出