**英雄检修清单**

* **机械**

**云台**

* 吹灰，吸尘
* 检查炮管下壁摩擦痕迹，并酒精擦洗
* 酒精擦洗摩擦轮
* 检查装甲板灯条和灯条面板有无破损
* 检查相机保护盖有无碎裂
* 检查P轴轴承有无损坏
* 检查P轴导轨有无断裂

**底盘**

* 吹灰，吸尘
* 检查保险杠有无螺栓脱落
* 检查轮组轴承有无脱出
* 检查麦轮压紧盖有无松动
* 拆下压紧盖检查涨紧套螺栓是否松动（拆装涨紧套后更换新螺栓）
* 检查拨弹轮涨紧套是否松动
* 检查麦轮小胶轮有无破损更换
* 顺便检查麦轮轮毂圆度
* **电路**

**云台**

* 接收机
* 相机USB线，灯是否正常闪烁
* 测速航空线有无磨损
* 摩擦轮、云台P轴等运动部件附近有无线材磨损、松脱
* 摩擦轮电机线有无磨损

**底盘**

* 拨弹轮电机电调电源线
* 底盘滑环线有无脱出
* 检查底盘电机电调有无松动
* 检查电机上的线有无松动
* 检查电源管理出线有无松脱（特别是串口线和Ammobooster）
* 装甲板线是否松脱